# Wkładanie/wyjmowanie worka na odpady lub worka na pył (praca na sucho) (zob. rys. E1−E2)

Do pracy na sucho można włożyć worek na odpady (23) lub worek na pył (osprzęt) do zbiornika (1). Ułatwi to usuwanie pyłu.

Wskazówka: Podczas stosowania papierowego worka filtracyjnego bezwzględnie trzeba, a podczas stosowania włókninowego worka filtracyjnego należy wyłączyć półautomatyczny system oczyszczania filtra (SFC+) zob. Półautomatyczny system oczyszczania filtra (zob. rys. I).

##

- Otworzyć zatrzaski (9) i zdjąć górną część odkurzacza (8).

- Włożyć worek na odpady (23) otworem wlotowym skierowanym w górę do zbiornika (1).
- Przesunąć otwór wlotowy przez kołnierz, aż znajdzie się w zagłębieniu kołnierza.
- Upewnić się, czy worek na odpady (23) dokładnie przylega do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).
- Wystającą krawędź worka na odpady (23) wywinąć poza krawędź zbiornika (1).

- Nałożyć górną część odkurzacza (8) i zamknąć zatrzaski (9).

##

- Otworzyć zatrzaski (9) i zdjąć górną część odkurzacza (8).

- Zdjąć pełny worek na odpady (23) z kołnierza, w kierunku do tyłu.
- Ostrożnie wyjąć worek na odpady (23) ze zbiornika (1), uważając przy tym, aby go nie uszkodzić.
  Należy przy tym uważać, aby worek nie otarł się o kołnierz lub inne ostre przedmioty.
- Zdjąć zabezpieczenie paska samoprzylepnego i zakleić worek na odpady.
  Następnie zasznurować worek na odpady (23) poniżej otworu wlotowego za pomocą zdjętego zabezpieczenia.

##

- Otworzyć zatrzaski (9) i zdjąć górną część odkurzacza (8).

- Pełny worek na pył pociągnąć do tyłu, wyjmując go z kołnierza. Zamknąć otwór worka poprzez przełożenie pokrywki. Zamknięty worek na pył wyjąć ze zbiornika (1).
- Nałożyć nowy worek na pył na kołnierz odkurzacza. Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).

- Nałożyć górną część odkurzacza (8) i zamknąć zatrzaski (9).