# Montáž příslušenství pro vysávání

Sací hadice (21) a modul SFC+-Modul (20) jsou vybavené zacvakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (odsávací adaptér (19), zahnutou hubici (22)).

## Montáž odsávacího adaptéru (viz obrázek C)

- Nasaďte modul SFC+ (20) na sací hadici (21) tak, aby obě tlačítka (31) sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Poté nasaďte odsávací adaptér (19) na modul SFC+ (20) tak, aby obě tlačítka (31) modulu SFC+ slyšitelně zaskočila.
- Pro demontáž stiskněte tlačítka (31) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.

## Montáž hubic a trubek (viz obrázek D)

- Nasaďte zahnutou hubici (22) na sací hadici (21) tak, aby obě tlačítka (31) sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Poté pevně nasaďte na zahnutou hubici (22) požadované příslušenství pro vysávání (podlahovou hubici, štěrbinovou hubici, sací trubku atd.).
- Pro demontáž stiskněte tlačítka (31) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.