# Islak emme

- Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdirmeyin. Kızgın, yanıcı veya patlayıcı tozları emdirmeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

- Bu elektrikli süpürge su pompası olarak kullanılamaz. Bu elektrikli süpürge hava ve su karışımının emdirilmesi için tasarlanmıştır.

Bilgi: Geçirgenlik düzeyine dair gereksinimler (toz sınıfı L) kuru emiş içindir.

## Islak emdirmeden önce işlem adımları

- Gerekirse imha torbasını (23) veya toz torbasını çıkarın.

Not: Emme yaptırırken su-katı madde karışımını daha kolay atabilmek için sıvıyı katı maddelerden ayıran ıslak filtre torbasını (aksesuar) kullanın.

- Lastik contayı (26) taban memesine (28) takın. Bakınız Lastik contanın takılması (ıslak emme) (Bakınız: Resim F)
- Yarı otomatik filtre temizlemeyi (SFC+) kapatın Bakınız Yarı otomatik filtre temizleme (Bakınız: Resim I).

## Sıvıların emdirilmesi

- Elektrik süpürgesini açmak için, işletme türü seçme şalterini (5) "Emme" sembolü üzerine getirin.

Elektrik süpürgesi dolum seviyesi sensörleriyle (35) donatılmıştır. Maksimum dolum yüksekliğine erişildiğinde elektrik süpürgesi kapanır. İşletim türü seçme şalterini (5) ilgili "Kapalı" sembolüne getirin.

Not: İletken olmayan sıvılar (örneğin delme emülsiyonu, yağlar ve gresler) emildiğinde, elektrik süpürgesinin haznesi dolduğunda kapanmaz. Dolum seviyesi sürekli kontrol edilmeli ve zamanında boşaltılmalıdır.

- Elektrik süpürgesini kapatmak için, işletme türü seçme şalterini (5) "Kapalı" sembolü üzerine getirin.

- Hazneyi (1) boşaltın.

Islak emdirmeden sonra küf oluşumunu önlemek için:

- Yassı katlanabilir filtreyi (24) çıkarın ve iyice kurumasını bekleyin.
- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) çıkarın, filtre kapağını (34) açın ve her ikisinin de iyice kurumasını bekleyin.