# Nat zuigen

- Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffingsgevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

- De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp. De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse L) geldt alleen voor het droog zuigen.

## Werkstappen voor het nat zuigen

- Verwijder indien nodig de afvalzak (23) of de stofzak.

Aanwijzing: Gebruik bij het zuigen van mengsels van water en vaste stoffen voor het gemakkelijker afvoeren ervan een natfilterzak (accessoire) die de vloeistof van de vaste stoffen scheidt.

- Plaats de rubber rand (26) in de vloerzuigmond (28). zie Rubber rand plaatsen (nat zuigen) (zie afbeelding F)
- Schakel de semiautomatische filterreiniging (SFC+) uit zie Semiautomatische filterreiniging (zie afbeelding I)

## Opzuigen van vloeistoffen

- Voor het inschakelen van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Zuigen“.

De zuiger is uitgerust met vulhoogtesensoren (35). Als de maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgeschakeld. Zet de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Uitschakelen“.

Aanwijzing: Bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen (bijvoorbeeld booremulsie, oliën en vetten) wordt de zuiger bij een vol reservoir niet uitgeschakeld. De vulhoogte moet voortdurend gecontroleerd en het reservoir tijdig leeggemaakt worden.

- Voor het uitschakelen van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Uitschakelen“.

- Maak het reservoir (1) leeg.

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Neem de platte plooifilter (24) eruit en laat deze goed drogen.
- Pak het bovenstuk van de zuiger (8) af, open de filterafdekking (34) en laat beide goed drogen.