# Magazinimi dhe transporti (shih figurën L)

- Mbështilleni kordonin e rrymës rreth mbajtësit të kordonit (13).
- Futni aksesorët në mbajtëset e përcaktuara: tubi thithës (29) në mbajtësen (15), gryka e hollë (25) në mbajtësen (16), gryka e dyshemesë (28) në mbajtësen (17).
- Hapni shiritat elastikë të mbajtëses së zorrës thithëse (4) dhe vendoseni zorrën thithëse (21) rreth pjesës së sipërme të fshesës me korrent në mbajtëse (4).
  Rivendosni shiritat elakstikë.
- Klikoni L-Boxx tek regjistrimet (7).
- Për të shmangur dëmtimet e shpinës, hiqni qesen e mbushur të asgjësimit apo qesen e mbushur të pluhurit ose zbrazni lëngjet që ka marrë përpara se të transportoni fshesën me korrent.
  Mbajeni fshesën me korrent vetëm nga doreza mbajtëse (6).
- Vendoseni fshesën me korrent në një dhomë të thatë dhe sigurojeni atë nga përdorimi i paautorizuar.
- Për të bllokuar rrotat industirale (12) shtypni frenat e rrotave industriale (11).