# Poolautomaatne filtripuhastus (vt jn I)

Hiljemalt siis, kui imemisvõimsusest enam ei piisa, tuleb aktiveerida filtripuhastus.

Filtri puhastamise sagedus sõltub tolmu liigist ja kogusest. Filtripuhastuse korrapärasel kasutamisel suureneb filtri püsivusaeg.

Poolautomaatse filtripuhastuse (SFC+) korral puhastatakse voldikfiltri lamellid sinna ladestunud tolmust õhuvoolu suunda vastupidiseks muutes.

Pinnalt määrdunud voldikfilter on täielikult talitlusvõimeline. Voldikfiltri käsitsi puhastamine seda kloppides või läbi puhudes ei ole vajalik ja võib filtrit koguni kahjustada.

Suunis: Poolautomaatne filtripuhastus on tehases aktiveeritud (SFC+-lüliti (18) asendis I).

- SFC+-filtripuhastuse vallandamine
  Sulgege käega otsaku või imivooliku ava.
  või paigaldatud SFC+-mooduli (20) korral:
  Vajutage päästik (33) u 10 sekundiks alla.
- SFC+ inaktiveerimine
  Lükake SFC+-lüliti (18) ettepoole (asendisse 0).
- SFC+ aktiveerimine
  Lükake SFC+-lüliti (18) tahapoole (asendisse I).