# Montage des accessoires d’aspiration

Le tuyau d’aspiration (21) et le module SFC+ (20) sont dotés d’un système de clipsage permettant de fixer les accessoires d’aspiration (adaptateur d’aspiration (19), coude d’aspiration (22)).

## Montage de l’adaptateur d’aspiration (voir figure C)

- Emboîtez le module SFC+ (20) sur le tuyau d’aspiration (21) jusqu’à ce que les deux boutons (31) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de manière audible.
- Emboîtez ensuite l’adaptateur d’aspiration (19) sur le module SFC+ (20) jusqu’à ce que les deux boutons (31) du module SFC+ s’enclenchent de manière audible.
- Pour retirer l’adaptateur, pressez les boutons-pression (31) vers l’intérieur et tirez.

## Montage des suceurs et des tubes (voir figure D)

- Emboîtez le coude d’aspiration (22) sur le tuyau d’aspiration (21) jusqu’à ce que les deux boutons (31) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de manière audible.
- Emboîtez ensuite l’accessoire souhaité (suceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) sur le coude d’aspiration (22).
- Pour retirer l’accessoire, pressez les boutons-pression (31) vers l’intérieur et tirez.