# Tehnični podatki

Sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nazivna moč | W | 1200
Frekvenca | Hz | 50–60
Prostornina zbiralnika (bruto) | l | 35
Neto prostornina (tekočina) | l | 19
Prostornina vrečke za prah | l | 19
Največji podtlakA)
Sesalnik | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Najv. pretokA)
Sesalnik | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Najv. sesalna moč | W | 1380
Površina nagubanega filtra | m² | 0,615
Razred prahu |  | L
TežaB) | kg | 11,6
Razred zaščite |  | /I
Vrsta zaščite za sesalnik |  | IPX4
Vrsta zaščite omrežnega vtiča za Švico |  | IP55

A)

  izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 35 mm in dolžino 3 m

B)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Samodejni vklop/izklop
Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.