# Halbautomatische Filterreinigung (siehe Bild I)

Spätestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht, muss die Filterreinigung betätigt werden.

Die Häufigkeit der Filterreinigung ist abhängig von Staubart und Staubmenge. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die maximale Förderleistung länger erhalten.

Bei der halbautomatischen Filterreinigung (SFC+) werden durch eine Umkehr des Luftstroms die Lamellen des Flachfaltenfilters von abgelagertem Staub gereinigt.

Ein oberflächlich verschmutzter Faltenfilter ist voll funktionstüchtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und kann den Filter sogar beschädigen.

Hinweis: Die halbautomatische Filterreinigung ist werkseitig aktiviert (SFC+-Schalter (18) in Stellung I).

- SFC+-Filterreinigung auslösen
  Verschließen Sie mit der Handfläche die Düsen- oder Saugschlauchöffnung.
  oder bei montiertem SFC+-Modul (20):
  Drücken Sie den Auslöser (33) für ca. 10 Sekunden nach unten.
- SFC+ deaktivieren
  Schieben Sie den SFC+-Schalter (18) nach vorn (Stellung 0).
- SFC+ aktivieren
  Schieben Sie den SFC+-Schalter (18) nach hinten (Stellung I).