# Imilisavarustuse paigaldamine

Imivoolik (21) ja SFC+-moodul (20) on varustatud klamberkinnitussüsteemiga, mille abil saab ühendada imilisavarustust (tolmueemaldusadapter (19), kõverdatud otsak (22)).

## Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (vt jn C)

- Asetage SFC+-moodul (20) imivoolikule (21), nii et imivooliku mõlemad surunupud (31) kuuldavalt fikseeruvad.
- Asetage seejärel tolmueemaldusadapter (19) SFC+-moodulile (20), nii et mõlemad SFC+-mooduli surunupud (31) kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks suruge surunupud (31) sisse ja eraldage detailid omavahel.

## Otsakute ja torude paigaldamine (vt jn D)

- Asetage kõverdatud otsak (22) imivoolikule (21), nii et mõlemad imivooliku surunupud (31) kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake seejärel soovitud imilisavarustus (põrandaotsak, vuugiotsak, imitoru jms) tugevalt kõverdatud otsakule (22).
- Eemaldamiseks suruge surunupud (31) sisse ja eraldage detailid omavahel.