# Pulizia del filtro semiautomatica (vedere fig. I)

Il dispositivo di pulizia filtro deve essere attivato al più tardi quando la potenza di aspirazione non dovesse essere più sufficiente.

La frequenza di pulizia del filtro dipenderà dal tipo e dalla quantità di polvere. Con un impiego regolare, la portata massima verrà mantenuta più a lungo.

Nella pulizia del filtro semiautomatica (SFC+), un’apposita inversione del flusso d’aria pulisce le lamelle del filtro pieghettato piatto dai depositi di polvere.

Se contaminato soltanto superficialmente, il filtro pieghettato è comunque pienamente funzionante. Pulire manualmente il filtro pieghettato piatto, battendolo o mediante soffiaggio, non è necessario e potrebbe persino danneggiare il filtro.

Avvertenza: Nell’impostazione predefinita, la pulizia del filtro semiautomatica viene attivata (interruttore SFC+ (18) in posizione I).

- Attivazione della pulizia del filtro SFC+
  Chiudere con il palmo della mano l’apertura della bocchetta o del tubo flessibile di aspirazione.
  Oppure, a modulo SFC+ montato (20):
  Premere il pulsante di attivazione (33) verso il basso per circa 10 secondi.
- Disattivazione del sistema SFC+
  Spingere l’interruttore SFC+ (18) in avanti (posizione 0).
- Attivazione del sistema SFC+
  Spingere l’interruttore SFC+ (18) all’indietro (posizione I).