# Förvaring och transport (se bild L)

- Linda nätkabeln runt kabelhållaren (13).
- Sätt in tillbehöret i avsedda hållare: sugledning (29) i hållare (15), fogmunstycke (25) i hållaren (16), golvmunstycket (28) i hållaren (17).
- Öppna gummibanden på sugslangens hållare (4) och lägg sugslangen (21) runt sugens övre del i hållaren (4).
  Sätt in de elastiska banden igen.
- Klicka fast L-BOXXen på fästena (7).
- Ta ut avfallssäcken resp. dammpåsen om den är full, eller töm uppsamlade vätskor innan sugen transporteras för att undvika ryggskador.
  Bär endast sugen i handtaget (6).
- Förvara sugen i ett torrt rum och säkerställ att den inte kan användas av obefogade personer.
- För att sätta fast brytrullarna (12), trampa ner brytrullebromsen (11).