# Монтиране на принадлежности за смучене

Шлангът на прахосмукачката (21) и SFC+ модулът (20) са оборудвани със система за захващане, с която могат да се присъединяват принадлежности за засмукване (адаптор за изсмукване (19), извита дюза (22)).

## Монтиране на адаптер за прахоулавяне (вж. фиг. C)

- Вкарайте SFC+ модула (20) върху шланга на прахосмукачката (21) докато двата бутона (31) на шланга на прахосмукачката не прищракат.
- След това вкарайте адаптора за изсмукване (19) върху SFC+ модула (20), докато двата бутона (31) на SFC+ модула се захванат с прещракване.
- За демонтиране натиснете бутоните (31) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

## Монтиране на дюзи и тръби (вж. фиг. D)

- Вкарайте извитата дюза (22) на шланга (21) докато двата бутона (31) на шланга се захванат с прещракване.
- Вкарайте след това желания накрайник (дюза за под, дюза за фуги, тръба и др.) върху извитата дюза (22).
- За демонтиране натиснете бутоните (31) навътре и изтеглете един от друг компонентите.