# Oppbevaring og transport (se bilde L)

- Rull strømledningen rundt ledningsholderen (13).
- Sett tilbehøret i holderne: sugerøret (29) i holderne (15), fugemunnstykket (25) i holderen (16), gulvmunnstykket (28) i holderen (17).
- Åpne de elastiske båndene til sugeslangeholderen (4), og legg sugeslangen (21) rundt sugeroverdelen i holderen (4).
  Fest de elastiske stroppene igjen.
- Hekt L-Boxx på festene (7).
- Ta ut den fulle avfallsposen eller støvposen eller tøm den oppsamlede væsken før transport av støvsugeren, slik at du unngår ryggskader.
  Bruk alltid håndtaket (6) når du bærer sugeren.
- Sett sugeren i et tørt rom, og sørg for at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned styrehjulbremsen (11) for å låse styrehjulene (12).