# Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1200
Dažnis | Hz | 50–60
Rezervuaro talpa (bruto) | l | 35
Talpa neto (skystis) | l | 19
Dulkių surinkimo maišelio tūris | l | 19
Maks. išretinimasA)
Siurblys | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Maks. srautasA)
Siurblys | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Maks. siurbimo galia | W | 1380
Klostyto filtro plotas | m² | 0,615
Dulkių klasė |  | L
SvorisB) | kg | 11,6
Apsaugos klasė |  | /I
Siurblio apsaugos tipas |  | IPX4
Kištuko apsaugos tipas Šveicarijai |  | IP55

A)

  Išmatuota su Ø 35 mm ir 3 m ilgio siurbimo žarna

B)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisas
Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią.
Šios tam tikrai šaliai skirtų modelių vertės gali skirtis. Prašome laikytis ant dulkių siurblio kištukinio lizdo pateiktų duomenų.