# Nettoyage de filtre semi-automatique (voir figure I)

Actionnez le dispositif de nettoyage du filtre au plus tard chaque fois que la capacité d’aspiration n’est plus suffisante.

La fréquence de nettoyage recommandée du filtre dépend de la nature des poussières aspirées et de la quantité de poussière aspirée. Une utilisation régulière permet à l’aspirateur de rester performant plus longtemps.

Le nettoyage semi-automatique du filtre (SFC+) consiste à inverser le flux d’air afin de débarrasser les lamelles du filtre plissé plat de la poussière qui s’est accumulée.

Un filtre plissé encrassé en surface reste entièrement fonctionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela risquerait même de l’endommager.

Remarque : L’aspirateur est fourni avec le nettoyage de filtre semi-automatique activé (interrupteur SFC+ (18) en position I).

- Déclenchement d’un nettoyage de filtre SFC+
  Obturez avec la paume de la main l’extrémité du tuyau d’aspiration ou du suceur.
  Ou bien, si le module SFC+ est monté (20):
  poussez vers le bas le déclencheur (33) pendant env. 10 secondes.
- Désactivation du nettoyage SFC+
  Poussez l’interrupteur SFC+ (18) vers l’avant (position 0).
- Activation du nettoyage SFC+
  Poussez l’interrupteur SFC+ (18) vers l’arrière (position I).