# Tekniset tiedot

Märkä-kuivaimuri |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nimellisottoteho | W | 1 200
Taajuus | Hz | 50–60
Säiliön tilavuus (brutto) | l | 35
Nettotilavuus (neste) | l | 19
Pölypussin tilavuus | l | 19
Suurin alipaineA)
Imuri | hPa | 230
Turbiini | hPa | 254
Suurin virtausA)
Imuri | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbiini | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Suurin imuteho | W | 1 380
Laskossuodattimen pinta-ala | m² | 0,615
Pölyluokka |  | L
PainoB) | kg | 11,6
Suojausluokka |  | /I
Imurin kotelointiluokka |  | IPX4
Verkkovirtapistokkeen kotelointiluokka Sveitsissä |  | IP55

A)

  mitattu halkaisijaltaan Ø 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imuletkulla

B)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Käynnistys-/pysäytysautomatiikka
Nimellisjännite | Maksimiteho | Minimiteho
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.
Muissa maakohtaisissa malleissa nämä arvot saattavat poiketa näistä tiedoista. Huomioi pölynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.