# Vådsugning

- Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

- Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe. Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.

Bemærk: Kravene vedrørende transmissionsgrad (støvklasse L) er kun dokumenteret for tørsugning.

## Arbejdstrin før vådsugning

- Fjern efter behov bortskaffelsessækken (23) eller støvposen.

Bemærk: Brug en vådfilterpose (tilbehør) for at lette bortskaffelsen ved sugning af blandinger af vand/faststof, da den udskiller væsken fra de faste stoffer.

- Isæt gummilæben (26) i gulvmundstykket (28). se Isætning af gummilæbe (vådsugning) (se billede F)
- Slå den halvautomatiske filterrengøring (SFC+) fra se Halvautomatisk filterrengøring (se billede I)

## Opsugning af væsker

- For at tænde støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sug".

Støvsugeren er udstyret med niveausensorer (35). Når det maksimale niveau er nået, slukkes støvsugeren. Sæt driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sluk".

Bemærk: Ved opsugning af ikke-ledende væsker (f.eks. boreemulsion, olier og fedt) slukkes støvsugeren ikke, når beholderen er fyldt. Niveauet skal hele tiden kontrolleres, og beholderen skal tømmes i tide.

- For at slukke støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sluk".

- Tøm beholderen (1).

For at forebygge skimmeldannelse efter vådsugning:

- Tag fladfilteret (24) ud, og lad det tørre godt.
- Tag sugeroverdelen (8) af, åbn filterafdækningen (34), og lad begge dele tørre godt.