# Puoliautomaattinen suodatinpuhdistus (katso kuva I)

Suodatinpuhdistus on käynnistettävä viimeistään, kun imuri ei enää ime kunnolla.

Suodatinpuhdistuksen suoritusväli riippuu pölyn laadusta ja määrästä. Imuteho pysyy kauemmin maksimaalisena, kun suodatinpuhdistus suoritetaan säännöllisin väliajoin.

Puoliautomaattisessa suodatinpuhdistuksessa (SFC+) ilmavirtauksen suunnanvaihto puhdistaa laakalaskossuodattimen lamelleihin kertyneen pölyn.

Pinnaltaan likainen laskossuodatin on täysin toimintakykyinen. Laakalaskossuodatinta ei kannata puhdistaa manuaalisesti koputtelemalla tai puhaltamalla ja tämä voi jopa rikkoa suodattimen.

Huomautus: puoliautomaattinen suodatinpuhdistus on aktivoitu tehtaalla (SFC+-kytkin (18) asennossa I).

- SFC+-suodatinpuhdistuksen käynnistys
  Sulje suulakkeen tai imuletkun aukko kämmenellä.
  tai paikalleen asennetun SFC+-moduulin (20) yhteydessä:
  Paina käynnistin (33) pohjaan n. 10 sekunnin ajaksi.
- SFC+-toiminnon deaktivointi
  Työnnä SFC+-kytkintä (18) eteenpäin (asentoon 0).
- SFC+-toiminnon aktivointi
  Työnnä SFC+-kytkintä (18) taaksepäin (asentoon I).