# Montere sugetilbehør

Sugeslangen (21) og SFC+-modul (20) er utstyrt med et klipssystem som sugetilbehøret (støvsugeradapter (19), bøyd munnstykke (22)) kan festes med.

## Montere støvsugeradapter (se bilde C)

- Sett SFC+-modulen (20) på sugeslangen (21) til det høres at de to trykknappene (31) til sugeslangen låses.
- Skyv deretter støvsugeradapteren (19) på SFC+-modulen (20) til det høres at de to trykknappene (31) til SFC+-modulen låses.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (31) og trekker delene fra hverandre.

## Montere munnstykker og rør (se bilde D)

- Skyv det bøyde munnstykket (22) på sugeslangen (21) til det høres at de to trykknappene (31) til sugeslangen låses.
- Fest deretter ønsket sugetilbehør (gulvmunnstykke, fugemunnstykke, rør osv.) på det bøyde munnstykket (22).
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (31) og trekker delene fra hverandre.