# Pusiau automatinė filtro valymo sistema (žr. I pav.)

Vėliausiai tada, kai nebepakanka siurbimo našumo, reikia įjungti filtro valymo funkciją.

Filtro valymo dažnumas priklauso nuo dulkių rūšies ir kiekio. Reguliariai atliekant šią funkciją išlaikomas maksimalus našumas.

Esant įjungtam pusiau automatiniam filtro valymui (SFC+), grįžtantis oro srautas nuvalo ant plokščio klostyto filtro briaunų nusėdusias dulkes.

Klostytas filtras su užterštu paviršiumi yra visiškai veiksmingas. Valyti klostyto filtro – jį stuksenant ar prapučiant – nebūtina, taip darant jis netgi gali būti pažeistas.

Nuoroda: pusiau automatinė filtro valymo sistema yra suaktyvinta gamykloje (SFC+ jungiklis (18) padėtyje I).

- SFC+ filtro valymo įjungimas
  plaštaka uždenkite antgalio arba siurbimo žarnos angą.
  arba esant primontuotam SFC+ moduliui (20):
  Maždaug 10-čiai sekundžių žemyn paspauskite jungiklį (33).
- SFC+ deaktyvinimas
  Pastumkite SFC+ jungiklį (18) pirmyn (padėtis 0).
- SFC+ suaktyvinimas
  Pastumkite SFC+ jungiklį (18) atgal (padėtis I).