# Verhelpen van storingen

- Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Vóór hernieuwde ingebruikname moet de storing verholpen worden.

Probleem | Oplossing
--- | ---
Zuigturbine start niet. | Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulhoogtesensoren (35).
Moduskeuzeschakelaar (5) staat op „Automatische start/stop“. Zet de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Zuigen“ of schakel het op het stopcontact (3) aangesloten elektrisch gereedschap in.
Zuigturbine schakelt uit. | Maak het reservoir (1) leeg.
Zuigturbine start niet meer na het leegmaken van het reservoir. | Schakel de zuiger uit en wacht 5 seconden, schakel deze na 5 seconden weer in.
Reinig de vulhoogtesensoren (35) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren (35) met een borstel.
Zuigkracht onvoldoende. | Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis (29), zuigslang (21) of platte plooifilter (24).
Vervang afvalzak (23) of stofzak.
Klik de filterafdekking (34) correct vast.
Breng het bovenstuk van de zuiger (8) correct aan en sluit de sluitingen (9).
Vervang de platte plooifilter (24).
Stoflekkage bij het zuigen | Controleer de correcte inbouw van de platte plooifilter (24).
Vervang de platte plooifilter (24).
Automatische uitschakeling (nat zuigen) spreekt niet aan. | Reinig de vulhoogtesensoren (35) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren (35) met een borstel.
Bij elektrisch niet geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming werkt de automatische uitschakeling niet. Controleer voortdurend het vulniveau.
Filterreiniging werkt niet. | Schuif de SFC+-schakelaar (18) naar achter (stand I).