# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäästuväärtused on määratud vastavalt normile EN 60335-2-69.

Tolmuimeja A-korrektsiooniga helirõhutase on tavaliselt 70 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. Kandke kuulmiskaitset!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.