# نگهداری و حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر L)

- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (13) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده های مربوط قرار دهید: لوله های مکش (29) را در نگهدارنده (15)، نازل دوکی (25) را در نگهدارنده (16)، نازل کف (28) را در نگهدارنده (17).
- تسمه های لاستیکی نگهدارنده شلنگ مکش (4) را باز کنید و شلنگ مکش (21) دور قسمت بالایی جارو برقی در نگهدارنده (4) بگذارید.
  تسمه های لاستیکی را دوباره بیاویزید.
- L-Boxx را از گیرنده (7) باز کنید.
- کیسه زباله پُر یا کیسه پرد و غبار پُر را بردارید یا پیش از حمل و نقل جاروبرقی، مایعات جذب شده را جهت جلوگیری از آسیب دیدگی به کمر خالی کنید.
  جاروبرقی را از دسته (6) حمل کنید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک بگذارید و آن را در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت تثبیت کردن فرمان (12) ترمز فرمان (11) را به پایین بکشید.