# Сборка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

Монтаж держателя шланга пылеудаления
Монтаж шланга пылеудаления
Монтаж принадлежностей для пылеудаления
Установка/извлечение мешка для сбора мусора или мешка для пыли (сухое всасывание)
Установка резиновых кромок (всасывание жидкостей)
Установка кейса L-BOXX