# Aspirar em molhado

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

- O aspirador não pode ser operado como bomba de água. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

## Passo de trabalho antes de aspirar líquidos

- Se necessário, usar o saco descartável (23) ou o saco do pó.

Nota: Para aspirações mais leves de misturas de líquidos e sólidos, use o filtro para líquidos (acessório), que separa os líquidos dos sólidos.

- Coloque a tira de borracha (26) no bocal para chão (28). ver Colocar tira de borracha (aspirar líquidos) (ver figura F)
- Desligue a limpeza semiautomática do filtro (SFC+) ver Limpeza semiautomática do filtro (ver figura I)

## Aspirar líquidos

- Para ligar o aspirador, coloque o seletor do modo de operação (5) no símbolo "Aspirar".

O aspirador está equipado com sensores do nível de enchimento (35). O aspirador desligar‑se‑á assim que o máximo nível de enchimento for alcançado. Coloque o seletor do modo de operação (5) no símbolo "Desligar".

Nota: ao aspirar líquidos não condutores (por exemplo emulsão de furar, óleos e gordura), o aspirador não se desliga com o depósito cheio. O nível de enchimento tem de ser constantemente verificado e o depósito esvaziado atempadamente.

- Para desligar o aspirador, coloque o seletor do modo de operação (5) no símbolo "Desligar".

- Esvazie o recipiente (1).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas (24) e deixe-o secar bem.
- Retire a parte superior do aspirador (8), abra a cobertura do filtro (34) e deixe secar ambas muito bem.