# Të dhënat teknike

Thithës me ujë/i thatë |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1200
Frekuencë | Hz | 50–60
Vëllimi i kontejnerit (bruto) | l | 35
Vëllimi neto (i lëngshëm) | l | 19
Vëllimi i qeses së pluhurit | l | 19
Presioni maks. negativA)
Thithës | hPa | 230
Turbinë | hPa | 254
shpejtësia maks. e rrjedhësA)
Thithës | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbinë | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Fuqia maks. e thithjes | W | 1380
Filtri i palosur sipërfaqësor | m² | 0,615
Klasa e pluhurit |  | L
PeshaB) | kg | 11,6
Klasa e mbrojtjes |  | /I
Klasa e mbrojtjes së thithësit |  | IPX4
Klasa e mbrojtjes së spinës elektrike Zvicër |  | IP55

A)

  Matur me një zorrë thithëse Ø 35 mm dhe 3 m të gjatë

B)

  Pesha pa linjën e lidhjes në rrjet dhe pa spinën e rrjetit

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Fillimi/ndalimi automatik
Tension nominal | Rendimenti maksimal | Rendimenti minimal
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike
Këto vlera mund të ndryshojnë për modelet e tjera specifike të vendit. Ju lutemi vini re informacionin në prizën e fshesës me korrent.