# تركيب توابع الشفط

خرطوم الشفط (21) ووحدة SFC+‎ (20) مجهزان بنظام تثبيت يمكن عن طريقه توصيل توابع الشفط (مهايئ شفط (19) القطعة المنحنية (22)).

## تركيب مهايئ (انظر الصورة C)

- أدخل وحدة SFC+‎ (20) في خرطوم الشفط (21) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (31) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- ثم أدخل مهايئ الشفط (19) في وحدة SFC+‎ (20) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (31) لوحدة SFC+‎ بصوت مسموع.
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (31) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

## تركيب الفوهات والأنابيب (انظر الصورة D)

- أدخل القطعة المنحنية (22) في خرطوم الشفط (21) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (31) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- قم بعدها بتركيب تابع الشفط المرغوب (فوهة الأرضيات، فوهة الشقوق، أنبوب الشفط وما شابه) بشكل محكم على القطعة المنحنية (22).
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (31) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.