# Torrsugning

## Uppsugning av avlagrat stoft

För att starta sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Sug”. |
För att stänga av sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Stäng av”. |

## Uppsugning av damm från arbetande elverktyg (se bild H)

- Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande i rummet när frånluften går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (3) är integrerad i sugen. Här kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.

- Montera utsugsadaptern (19) se Montera utsugsadapter (se bild C).
- Sätt utsugsadaptern (19) i elverktyget utsugsanslutning.

Anmärkning: Vid arbete med elverktyg vars lufttillförsel i sugslangen är låg (t.ex. sticksågar, slipar osv.) måste falskluftöppningen (32) på utsugsadaptern (19) öppnas. Bara på så sätt kan den halvautomatiska filterrengöringen (SFC+) arbeta utan problem.
För att göra detta vrids ringen ovanför falskluftöppningen (32), tills en maximal öppning uppstår.

För idrifttagning av start-/stopp-automatik hos sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Start-/stopp-automatik”. |
För att starta, slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (3). Sugen startas automatiskt.
Stäng av elverktyget för att utsuget ska avslutas. Eftersläpningsfunktionen hos start-/stopp-automatiken eftersläpar i upp till 15 sekunder för att suga upp resterande damm från sugslangen.
För att stänga av sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Stäng av”. |