# Inserimento/prelievo del sacchetto per lo smaltimento o del sacchetto raccoglipolvere (aspirazione a secco) (vedere figg. E1−E2)

Per l’aspirazione a secco, è possibile introdurre un sacchetto per lo smaltimento (23), oppure un sacchetto raccoglipolvere (accessorio), nel contenitore (1). In tale modo, lo smaltimento della polvere verrà facilitato.

Avvertenza: Qualora si utilizzi un sacchetto filtro in carta, è necessario spegnere la pulizia del filtro semiautomatica (SFC+); qualora si utilizzi un sacchetto filtro in tessuto non tessuto, è comunque consigliabile spegnerla vedi Pulizia del filtro semiautomatica (vedere fig. I).

##

- Aprire le chiusure (9) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (8).

- Introdurre il sacchetto per lo smaltimento (23), con l’apertura di riempimento rivolta in alto, nel contenitore (1).
- Spostare apertura di riempimento sulla flangia di attacco, fino all’interno dell’incavo della flangia di attacco.
- Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento (23) poggi completamente sulle pareti interne del contenitore (1).
- Battere il residuo del sacchetto per lo smaltimento (23) sul bordo del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell’aspiratore (8) e richiudere le chiusure (9).

##

- Aprire le chiusure (9) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (8).

- Estrarre all’indietro il sacchetto per lo smaltimento pieno (23) dalla flangia di attacco.
- Prelevare il sacchetto per lo smaltimento (23), con cautela e senza danneggiarlo, dal contenitore (1).
  Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento non faccia attrito sulla flangia di attacco o su altri oggetti dagli spigoli vivi.
- Estrarre il nastro adesivo di copertura e chiudere con essa il sacchetto per lo smaltimento.
  In tale modo, il sacchetto per lo smaltimento (23) sotto all’apertura di riempimento verrà chiuso con il nastro adesivo di copertura estratto.

##

- Aprire le chiusure (9) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (8).

- Estrarre all’indietro il sacchetto raccoglipolvere pieno dalla flangia di attacco. Chiudere l’apertura del sacchetto raggoglipolvere ribaltando il coperchio. Prelevare il sacchetto raccoglipolvere chiuso dal contenitore (1).
- Innestare il nuovo sacchetto raccoglipolvere sulla flangia di attacco dell’aspiratore. Accertarsi che il sacchetto raccoglipolvere poggi, per l’intera lunghezza, sulla parete interna del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell’aspiratore (8) e richiudere le chiusure (9).