# Vysávanie namokro

- Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci, horiaci ani výbušný prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu. Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli vznietiť alebo explodovať.

- Vysávač sa nesmie používať ako vodné čerpadlo. Vysávač je určený na vysávanie vzduchu a vodnej zmesi.

Upozornenie: Požiadavka na stupeň priepustnosti (trieda prachu L) bola preukázaná len pre vysávanie nasucho.

## Postup pred vysávaním namokro

- V prípade potreby odstráňte odpadové vrecko (23) alebo vrecko na prach.

Upozornenie: Pre ľahšiu likvidáciu používajte pri vysávaní zmesí vody a pevných látok filter na vysávanie namokro (príslušenstvo), ktorý odlučuje kvapalinu od pevných látok.

- Vložte gumovú manžetu (26) do podlahovej dýzy (28). pozri Vloženie gumenej manžety (vysávanie namokro) (pozri obrázok F)
- Vypnite poloautomatické čistenie filtra (SFC+) pozri Poloautomatické čistenie filtra (pozri obrázok I)

## Vysávanie kvapalín

- Na zapnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Vysávanie“.

Vysávač je vybavený snímačom hladiny (35). Keď sa dosiahne maximálna výška hladiny, vysávač sa vypne. Nastavte prepínač voľby pracovných režimov (5) na symbol „Vypnutie“.

Upozornenie: Pri vysávaní nevodivých kvapalín (napr. emulzia na vŕtanie, oleje a tuky) sa vysávač nevypne, keď je nádoba plná. Hladina sa musí stále kontrolovať a nádoba včas vyprázdniť.

- Na vypnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Vypnutie“.

- Vyprázdnite nádobu vysávača (1).

Po vysávaní namokro, aby sa zabránilo tvorbe plesní:

- Vyberte plochý skladaný filter (24) a nechajte ho dobre vysušiť.
- Odoberte hornú časť vysávača (8), otvorte kryt filtra (34) a nechajte ich dobre vyschnúť.