# Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Potencia absorbida nominal | W | 1.200
Frecuencia | Hz | 50–60
Volumen del depósito (bruto) | l | 35
Volumen neto (líquido) | l | 19
Volumen de la bolsa para polvo | l | 19
Depresión máx.A)
Aspirador | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Caudal máx.A)
Aspirador | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Máx. potencia de aspiración | W | 1380
Superficie del filtro de pliegues | m² | 0,615
Clase de polvo |  | L
PesoB) | kg | 11,6
Clase de protección |  | /I
Clase de protección del aspirador |  | IPX4
Tipo de protección para enchufes de Suiza |  | IP55

A)

  medido con una manguera de aspiración de 35 mm de Ø y 3 m de longitud

B)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Inicio/parada automáticos
Tensión nominal | Potencia máxima | Potencia mínima
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.