# Zuigaccessoires monteren

De zuigslang (21) en de SFC+-module (20) zijn uitgerust met een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (19), gebogen zuigmond (22)) aangesloten kunnen worden.

## Afzuigadapter monteren (zie afbeelding C)

- Steek de SFC+-module (20) op de zuigslang (21) tot de beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna de afzuigadapter (19) op de SFC+-module (20) tot de beide drukknoppen (31) van de SFC+-module hoorbaar vastklikken.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

## Zuigmonden en buizen monteren (zie afbeelding D)

- Steek de gebogen zuigmond (22) op de zuigslang (21) tot de beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuigmond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebogen zuigmond (22).
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.