# Suho sesanje

## Sesanje nabranega prahu

Sesalnik vklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (5) nastavite na simbol za sesanje. |
Sesalnik izklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (5) nastavite na simbol za izklop. |

## Odsesavanje prahu med uporabo električnih orodij (glejte sliko H)

- Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno zračenje. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

V sesalniku je nameščena varnostna vtičnica (3). Nanjo lahko priključite zunanje električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

- Namestite adapter za odsesavanje (19) glejte Namestitev odsesovalnega nastavka (glejte sliko C).
- Adapter za odsesavanje (19) namestite na priključek za odsesavanje električnega orodja.

Opozorilo: pri delu z električnimi orodji z majhnim dovodom zraka v gibko sesalno cev (npr. vbodne žage, brusilnik itd.) je treba odpreti odprtino za vdorni zrak (32) adapterja za odsesavanje (19). Samo na ta način lahko polsamodejno čiščenje filtra (SFC+) deluje brez težav.
Obroč, ki zakriva odprtino za vdorni zrak (32), vrtite, dokler ni odprtina povsem odkrita.

Za zagon funkcije avtomatskega vklopa/izklopa sesalnika izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (5) nastavite na simbol za avtomatski vklop/izklop. |
Za zagon sesalnika vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (3). Sesalnik se zažene samodejno.
Za izklop odsesavanja izklopite električno orodje. Funkcija naknadnega delovanja avtomatskega vklopa/izklopa nato deluje še do 15 sekund, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.
Sesalnik izklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (5) nastavite na simbol za izklop. |