# Technische Daten

Nass-/Trockensauger |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200
Frequenz | Hz | 50−60
Behältervolumen (brutto) | l | 35
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 19
Staubbeutelvolumen | l | 19
max. UnterdruckA)
Sauger | hPa | 230
Turbine | hPa | 254
max. DurchflussmengeA)
Sauger | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbine | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
max. Saugleistung | W | 1380
Fläche Faltenfilter | m² | 0,615
Staubklasse |  | L
GewichtB) | kg | 11,6
Schutzklasse |  | /I
Schutzart Sauger |  | IPX4
Schutzart Netzstecker Schweiz |  | IP55

A)

  gemessen mit einem Saugschlauch Ø 35 mm und 3 m Länge

B)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Start-/Stopp-Automatik
Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.