# Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1200
Frekvence | Hz | 50–60
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 35
Neto tilpums (šķidrums) | l | 19
Putekļu maisa tilpums | l | 19
maks. gaisa retinājumsA)
Vakuumsūcējs | hPa | 230
Turbīna | hPa | 254
maks. gaisa plūsmaA)
Vakuumsūcējs | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbīna | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
maks. uzsūkšanas jauda | W | 1380
Ieloču filtra laukums | m² | 0,615
Putekļu klase |  | L
SvarsB) | kg | 11,6
Aizsardzības klase |  | /I
Vakuumsūcēja aizsardzības klase |  | IPX4
Tīkla spraudnis Šveice, aizsardzības klase |  | IP55

A)

  Izmērīts ar 3 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm

B)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās
Nominālais spriegums | maksimālā jauda | minimālā jauda
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.