# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo sesalnika. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da bolje in varneje uporabljate sesalnik.

Simboli in njihov pomen
| OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.
| Sesalnik razreda prahu L po IEC/EN 60335-2-69 za suho sesanje zdravju škodljivega prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti > 1 mg/m³
| OPOZORILO! Prah v sesalniku je zdravju škodljiv. Praznjenje in vzdrževanje sesalnika ter odstranjevanje zbiralnikov za prah naj opravijo za to usposobljene osebe. Potrebna je ustrezna osebna zaščitna oprema. Sesalnika ne uporabljajte, če filtrirni sistem ni nameščen skrbno in v celoti. V nasprotnem primeru lahko ogrozite svoje zdravje.
| Namestite samo en L-BOXX. Teža L-BOXX skupaj z vsebino ne sme prekoračiti 15 kg.
| Sesalnika ne obešajte na tovorni kavelj (npr. pri transportu). Sesalnika ni mogoče obesiti. Obstaja nevarnost poškodb in materialne škode.
| Ne sedite, plezajte ali stopajte na sesalnik. Sesalnik se lahko prevrne in poškoduje. Obstaja nevarnost poškodb.
| Samodejni vklop/izklop Sesanje prahu, ki nastane med uporabo električnih orodij Sesalnik se samodejno vklopi in s časovnim zamikom ponovno izklopi
| Izklop
| Sesanje Sesanje nabranega prahu
SFC+ | Polsamodejno čiščenje filtra (SFC+ = Semi-Automatic Filter Cleaning Plus)
| Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja (odvisno od države)