# Kļūmju novēršana

- Rodoties bojājumam (piemēram, filtra plīsumam), vakuumsūcējs nekavējoties jāizslēdz. Pirms nākošās ieslēgšanas bojājums jānovērš.

Kļūme | Novēršana
--- | ---
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Pārbaudiet elektrokabeli, kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un tvertnes piepildīšanās devējus (35).
Darba režīmu pārslēdzējs (5) atrodas stāvoklī „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās“. Pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju (5) pret simbolu „Uzsūkšana“ vai arī ieslēdziet kontaktligzdai (3) pievienoto elektroinstrumentu.
Uzsūkšanas turbīna izslēdzas. | Iztukšojiet tvertni (1).
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna vairs negriežas. | Izslēdziet vakuumsūcēju, nogaidiet 5 sekundes un tad no jauna to ieslēdziet.
Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (35), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (35).
Samazināta uzsūkšanas jauda. | Atbrīvojiet no nosprostojuma uzsūkšanas sprauslu, uzsūkšanas cauruli (29) un uzsūkšanas šļūteni (21) vai plakano ieloču filtru (24).
Nomainiet utilizēšanas maisu (23) vai putekļu maisiņu.
Nefiksējas filtra pārsegs (34).
Pareizi novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (8) un noslēdziet aizdares (9).
Nomainiet plakano ieloču filtru (24).
Uzsūkšanas laikā no vakuumsūcēja birst ārā putekļi | Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietots plakano ieloču filtrs (24).
Nomainiet plakano ieloču filtru (24).
Nenostrādā automātiskā izslēgšanās (mitrajai uzsūkšanai). | Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (35), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (35).
Uzsūcot elektronevadošus šķidrumus, kā arī pelējuma izveidošanās gadījumā automātiskā izslēgšanās nefunkcionē. Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.
Nedarbojas filtra pusautomātiskā tīrīšana. | Pabīdiet SFC+ slēdzi (18) atpakaļ (stāvoklī I).