# Våtsugning

- Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

- Sugen får inte användas som vattenpump. Sugen är avsedd för uppsugning av luft och vattenblandning.

Observera: kraven på genomsläppningsgraden (dammklass L) har endast påvisats för torrsugning.

## Arbetssteg innan våtsugning

- Ta vid behov bort avfallssäcken (23) eller dammpåsen.

Observera: för att underlätta avfallshanteringen vid sugning av blandningar med vatten och fasta partiklar ska en våtfilterpåse (tillbehör) användas som skiljer vätskan från de fasta partiklarna.

- Sätt in gummitätningen (26) i golvmunstycket (28). se Sätta in gummitätning (våtsugning) (se bild F)
- Avaktivera den halvautomatiska filterrengöringen (SFC+) se Halvautomatisk filterrengöring (se bild I)

## Uppsugning av vätska

- För att starta sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Sug”.

Sugen är utrustad med nivåsensorer (35). Om maximal påfyllningsnivå har uppnåtts stängs sugen av. Ställ driftssättsväljaren (5) på symbolen ”Stäng av”.

Observera: vid bortsugning av icke-ledande vätskor (t.ex. smörjmedel, olja och fetter) stängs inte sugen av vid fyll behållare. Nivån måste kontrolleras kontinuerligt och behållaren tömmas i tid.

- För att stänga av sugen, ställ driftstypväljaren (5) på symbolen ”Stäng av”.

- Töm behållaren (1).

För att undvika mögelbildning efter våtsugning:

- Ta ut veckfiltret (24) och låt det torka ordentligt.
- Ta av sugöverdelen (8), öppna filterkåpan (34) och låt båda torka ordentligt.