# Сақтау және тасымалдау (L суретін қараңыз)

- Желілік кабельді кабель ұстағышына (13) ораңыз.
- Керек-жарақтарды өзінің арнайы ұстағыштарына салыңыз: сору құбырларын (29) ұстағыштарына (15), тесік қондырманы (25) ұстағышына (16), едендік саптаманы (28) ұстағышына (17).
- Сорғыш шланг ұстағышының (4) иілімді таспасын ашып, сорғыш шлангіні (21) шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің айналасынан ұстағышқа (4) салыңыз.
  Иілімді таспаларды қайта іліңіз.
- L-BOXX қорабын патрондарына (7) шертіңіз.
- Шаңсорғышты тасымалдаудан бұрын бел жарақаттануының алдын алу үшін бүкіл қоқыс қабын немесе бүкіл шаң жинағыш қапты шешіңіз немесе алынған сұйықтықтарды босатыңыз.
  Шаңсорғышты тек тұтқасынан (6) ұстап тасымалдаңыз.
- Шаңсорғышты құрғақ бөлмеге қойыңыз және рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.
- Басқару дөңгелектерін (12) бекіту үшін басқару дөңгелектерінің тежегішін (11) төмен басыңыз.