# Полуавтоматическая очистка фильтра (см. рис. I)

Очистку фильтра следует выполнять, как только заметно упадет производительность всасывания.

Частота очистки фильтра зависит от вида и количества пыли. При регулярном применении максимальная производительность всасывания сохраняется дольше.

При полуавтоматической очистке фильтра (SFC+) пластинки плоского складчатого фильтра очищаются от отложений пыли путем реверсирования потока воздуха.

Загрязненный снаружи фильтр обладает полной функциональностью. Очистка фильтра вручную путем выбивания или обдува не только не требуется, но к тому же может повредить фильтр.

Указание: При поставке с завода полуавтоматическая очистка фильтра включена (выключатель SFC+ (18) в положении I).

- Запуск очистки фильтра SFC+
  Перекройте ладонью отверстие насадки или шланга пылеудаления.
  или при монтированном модуле SFC+ (20):
  Держите пусковую кнопку (33) нажатой в течение прибл. 10 секунд.
- Отключение SFC+
  Передвиньте выключатель SFC+ (18) вперед (положение 0).
- Включение SFC+
  Передвиньте выключатель SFC+ (18) назад (положение I).