# Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 35
Neto zapremnina (tekućina) | l | 19
Zapremnina vrećice za prašinu | l | 19
Maks. podtlakA)
usisavač | hPa | 230
turbina | hPa | 254
Maks. protočna količinaA)
usisavač | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Maks. usisna snaga | W | 1380
Površina naboranog filtra | m² | 0,615
Klasa prašine |  | L
TežinaB) | kg | 11,6
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite usisavača |  | IPX4
Vrsta zaštite mrežnog utikača za Švicarsku |  | IP55

A)

  izmjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i duljine 3 m

B)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Automatsko pokretanje/zaustavljanje
Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.
Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.