# Odstranění poruchy

- V případě poruchy (např. prasknutí filtru) je třeba vysavač okamžitě vypnout. Před novým uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.

Problém | Odstranění
--- | ---
Motor vysavače se nerozběhne. | Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku, zásuvku a senzory naplnění (35).
Volič druhu provozu (5) je nastavený na „automatické zapnutí/vypnutí“. Nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „sání“, resp. zapněte elektronářadí zapojené do zásuvky (3).
Motor vysavače se vypne. | Vyprázdněte nádobu (1).
Motor vysavače se po vyprázdnění nádoby nerozběhne. | Vysavač vypněte a počkejte 5 sekund, po 5 sekundách ho znovu zapněte.
Senzory naplnění (35) a prostor mezi senzory naplnění (35) vyčistěte kartáčem.
Klesá sací síla. | Odstraňte ucpání v sací hubici, sací trubce (29), sací hadici (21) nebo plochém skládaném filtru (24).
Vyměňte odpadní vak (23) nebo vak na prach.
Správně zacvakněte kryt filtru (34).
Nasaďte správně horní díl vysavače (8) a zavřete uzávěry (9).
Vyměňte plochý skládaný filtr (24).
Při vysávání uniká prach. | Zkontrolujte, zda je správně nasazený plochý skládaný filtr (24).
Vyměňte plochý skládaný filtr (24).
Nefunguje automatické vypnutí (mokré sání). | Senzory naplnění (35) a prostor mezi senzory naplnění (35) vyčistěte kartáčem.
U elektricky nevodivých kapalin nebo při tvorbě pěny automatické vypnutí nefunguje. Neustále kontrolujte naplnění.
Nefunguje čištění filtru. | Posuňte spínač SFC+ (18) dozadu (poloha I).