# Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bilder E1−E2)

Zum Trockensaugen können Sie einen Entsorgungssack (23) oder einen Staubbeutel (Zubehör) in den Behälter (1) einsetzen. Dadurch wird die Entsorgung des Staubes erleichtert.

Hinweis: Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels müssen Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels sollten Sie die halbautomatische Filterreinigung (SFC+) ausschalten siehe Halbautomatische Filterreinigung (siehe Bild I).

##

- Öffnen Sie die Verschlüsse (9) und nehmen Sie das Saugeroberteil (8) ab.

- Legen Sie den Entsorgungssack (23) mit der Einfüllöffnung nach vorn in den Behälter (1) ein.
- Ziehen Sie die Einfüllöffnung über den Anschlussflansch bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.
- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack (23) komplett an den Innenwänden des Behälters (1) anliegt.
- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks (23) über den Rand des Behälters (1).

- Setzen Sie das Saugeroberteil (8) auf und schließen Sie die Verschlüsse (9).

##

- Öffnen Sie die Verschlüsse (9) und nehmen Sie das Saugeroberteil (8) ab.

- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack (23) vom Anschlussflansch nach hinten ab.
- Nehmen Sie den Entsorgungssack (23) vorsichtig, ohne ihn zu beschädigen, aus dem Behälter (1).
  Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegenständen streift.
- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie den Entsorgungssack zu.
  Danach schnüren Sie den Entsorgungssack (23) unterhalb der Einfüllöffnung mit der abgezogenen Klebestreifenabdeckung zu.

##

- Öffnen Sie die Verschlüsse (9) und nehmen Sie das Saugeroberteil (8) ab.

- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch nach hinten ab. Verschließen Sie die Öffnung des Staubbeutels durch Umklappen des Deckels. Nehmen Sie den verschlossenen Staubbeutel aus dem Behälter (1).
- Stülpen Sie den neuen Staubbeutel über den Anschlussflansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in seiner vollen Länge an der Innenwand des Behälters (1) anliegt.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (8) auf und schließen Sie die Verschlüsse (9).