# Dépannage

- En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l’aspirateur. Supprimez la cause du dysfonctionnement avant de remettre en marche l’aspirateur.

Problème | Remède
--- | ---
La turbine d’aspiration ne fonctionne pas. | Contrôlez le câble d’alimentation et son connecteur, la prise électrique et les capteurs de niveau (35).
Le sélecteur de mode de fonctionnement (5) se trouve sur « Mise en marche/arrêt automatique ». Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Aspiration » ou mettez en marche l’outil électroportatif raccordé à la prise (3).
La turbine d’aspiration s’arrête. | Videz la cuve (1).
La turbine d’aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve. | Arrêtez l’aspirateur, attendez 5 secondes puis remettez-le en marche.
Nettoyez les capteurs de niveau (35) et l’espace entre les capteurs de niveau (35) avec une brosse.
Le pouvoir aspirant diminue. | Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration (29), le tuyau d’aspiration (21) ou le filtre plissé plat (24).
Remplacez le sac jetable (23) ou le sac à poussières.
Emboîtez correctement le couvre-filtre (34).
Remettez en place correctement la partie supérieure de l’aspirateur (8) et verrouillez les attaches de fermeture (9).
Remplacez le filtre plissé plat (24).
Rejet de poussières lors de l’aspiration | Vérifiez si le filtre plissé plat (24) est bien en place.
Remplacez le filtre plissé plat (24).
L’arrêt automatique (aspiration de liquides) ne fonctionne pas. | Nettoyez les capteurs de niveau (35) et l’espace entre les capteurs de niveau (35) avec une brosse.
L’arrêt automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides non-conducteurs ou de formation de mousse. Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.
Le nettoyage de filtre ne fonctionne pas. | Poussez l’interrupteur SFC+ (18) vers l’arrière (position I).