# إزالة الاختلالات

- في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل مواصلة التشغيل.

المشكلة | العلاج
--- | ---
توربين الشفط لا يعمل. | افحص كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس ومستشعرات مستوى الملء (35).
يكون مفتاح اختيار نوع التشغيل (5) على وضع «آلية التشغيل/الإيقاف». اضبط مفتاح اختيار نوع التشغيل (5) على رمز «الشفط» أو قم بتشغيل العدة الكهربائية (3) المتصلة بالقابس.
توقف توربين الشفط. | تفريغ الوعاء (1).
لا تقم بإعادة تشغيل توربين الشفط بعد إفراغ الحاوية. | أوقف الشافطة وانتظر لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد 5 ثوانٍ.
قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (35) بالإضافة للحيز البيني لمستشعرات مستوى الملء (35) باستخدام فرشاة.
انخفاض قوة الشفط. | قم بإزالة الانسدادات من فوهة الشفط أو أنبوب الشفط (29) أو خرطوم الشفط (21) أو فلتر الطيات المسطح (24).
قم تغيير كيس التصريف (23) أو كيس الغبار.
قم بتثبيت غطاء الفلتر (34) بشكل صحيح.
قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة (8) بشكل صحيح وقم بتأمين الأقفال (9).
قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (24).
خروج الغبار أثناء الشفط | تأكد من التركيب الصحيح لفلتر الطيات المسطح (24).
قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (24).
آلية الإيقاف الأوتوماتيكية لا تستجيب (الشفط الرطب). | قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (35) بالإضافة للحيز البيني لمستشعرات مستوى الملء (35) باستخدام فرشاة.
في حالة عدم وجود سوائل أو رغاوي موصلة للكهرباء، لا تعمل آلية الإيقاف الأوتوماتيكية. تحكم باستمرار في مستوى الملء.
وظيفة تنظيف الفلتر لا تعمل. | حرك مفتاح SFC+‎ (18) إلى الخلف (الوضع I) .