# Thithje e thatë

## Pastrimi i pluhurit të depozituar

Për të ndezur fshesën me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Thithje". |
Për të fikur fshesën me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Fik". |

## Thithja e pluhurit nga veglat elektrike që janë në funksionim (shih figurën H)

- Duhet të ketë një shkallë të mjaftueshme të ndryshimit të ajrit në dhomë kur ajri i shkarkimit të kthehet në dhomë.Ju lutemi respektoni rregullat përkatëse kombëtare.

Në fshesën me korrent është e integruar një prizë mbrojtëse kontakti (3). Aty mund të lidhni një vegël të jashtme elektrike. Ju lutemi vini re fuqinë maksimale të lejueshme të lidhjes të veglës së lidhur elektrike.

- Montoni përshtatësin e thithjes (19) shih Montoni përshtatësin e thithjes (shih figurën C).
- Fusni përshtatësin e thithjes (19) në portën e thithjes së veglës elektrike.

Shënim: Kur punoni me vegla elektrike, furnizimi me ajër i të cilave në zorrën e thithjes është i vogël (p.sh. sharrë segë, smerilues etj.), duhet të hapet hapja e rreme e ajrit (32) e përshtatësit të thithjes (19). Kjo është e vetmja mënyrë që pastrimi gjysmë automatik i filtrit (SFC+) të mund të punojë pa asnjë problem.
Për ta bërë këtë, ktheni unazën mbi hapjen e rreme të ajrit (32), derisa të krijohet një hapje maksimale.

Për të nisur sistemin automatik të nisjes/ndalimit të fshesës me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Nisje/ndalim automatik". |
Për të filluar përdorimin e fshesës me korrent ndizni veglën elektrike të lidhur në prizën për vegla elektrike (3). Fshesa me korrent ndizet automatikisht..
Fikni mjetin elektrik për të ndaluar thithjen. Funksioni pasues i fillimit/ndalimit automatik funksionon deri në 15 sekonda për të thithur çdo pluhur të mbetur nga zorra e thithjes.
Për të fikur fshesën me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Fik". |