# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200
Συχνότητα | Hz | 50–60
Όγκος δοχείου (μικτός) | l | 35
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 19
Όγκος σάκου σκόνης | l | 19
Μέγ. υποπίεσηA)
Απορροφητήρας | hPa | 230
Στρόβιλος | hPa | 254
Μέγ. παροχήA)
Απορροφητήρας | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Στρόβιλος | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Μέγ. ισχύς αναρρόφησης | W | 1.380
Επιφάνεια πτυχωτού φίλτρου | m² | 0,615
Κατηγορίας σκόνης |  | L
ΒάροςB) | kg | 11,6
Κατηγορία προστασίας |  | /I
Βαθμός προστασίας απορροφητήρα |  | IPX4
Βαθμός προστασίας φις, Ελβετία |  | IP55

A)

  Μετρημένη με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm και 3 m μήκος

B)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης
Ονομαστική τάση | Μέγιστη ισχύς | Ελάχιστη ισχύς
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.
Στα άλλα ειδικά για κάθε χώρα μοντέλα μπορούν αυτές οι τιμές να αποκλίνουν. Προσέξτε τα στοιχεία στην πρίζα του απορροφητήρα σκόνης.