# Зберігання і транспортування (див. мал. L)

- Накрутіть шнур на кріплення для шнура (13).
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі: всмоктувальні труби (29) в тримачі (15), щілинну насадку (25) в тримач (16), підлогову насадку (28) в тримач (17).
- Відкрийте еластичні стрічки тримача відсмоктувального шланга (4) і прокладіть відсмоктувальний шланг (21) навколо кришки відсмоктувача у тримач (4).
  Встроміть еластичні стрічки на місце.
- Встановіть кейс L-Boxx на кріплення (7).
- Перед транспортуванням вийміть повний пакет для сміття чи мішок для пилу або вилийте зібрану рідину з відсмоктувача, щоб не надірвати спину.
  Переносьте пилосмок лише за ручку (6).
- Прибирайте пилосмок для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.
- Для фіксування напрямного ролика (12) опустіть гальмо напрямного ролика (11) донизу.