# Технические данные

Пылесос для влажной/сухой уборки | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Товарный номер |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Объем контейнера (брутто) | л | 35
Объем нетто (жидкость) | л | 19
Объем пылесборного мешка | л | 19
Макс. разрежениеA)
Пылесос | гПа | 230
Турбина | гПа | 254
Макс. пропускная способностьA)
Пылесос | л/с м³/с м³/ч | 36 0,036 129,6
Турбина | л/с м³/с м³/ч | 74 0,074 266,4
Макс. мощность всасывания | Вт | 1380
Площадь складчатого фильтра | м² | 0,615
Класс пыли |  | L
МассаB) | кг | 11,6
Класс защиты |  | /I
Степень защиты пылесоса |  | IPX4
Степень защиты штепсельной вилки, Швейцария |  | IP55

A)

  измерено при шланге отсоса Ø 35 мм с длиной 3 м

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Автоматическое включение/выключение
Номинальное напряжение | максимальная производительность | минимальная производительность
--- | --- | ---
230 В | 2200 Вт | 100 Вт

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента.
Для других моделей в специфическом исполнении для конкретной страны эти данные могут отличаться. Пожалуйста, соблюдайте данные на розетке пылесоса.